LECAF

패션제품 및 소재분석 보고서

교과목명 : 의류 제품 관리론

교수님 : 이선희 교수님

학번 : 1010532

이름 : 정다운

제출일 : 2013-10-14

·브랜드 선정이유

[이번에 국제신발,섬유패션전시회가 개막하면서 화승그룹의 브랜드 르까프는 트레일 러닝화인 'XR 옵티멈' 제품을 출시했다. 화승그룹 관계자는 "XR 옵티멈은 아웃도어 활동에 적합하도록 투습방수소재인 바이퍼텍(VAPOR TECH)을 적용해 방수기능은 물론 땀 흡수와 습도조절기능이 뛰어나다"고 말했다.]라는 기사를 보고 원래부터 르까프의 신발에는 관심이 많았었기 때문에, ‘옷은 어떨까?’라는 의문이 생겨 르까프를 선정하여 조사해보았습니다.

·르까프

르까프는 올림픽 정신을 기반으로 탄생한 스포츠 브랜드로써, 스포츠 활동을 통한 삶의 활력을 추구합니다.

·제품분석

방풍자켓 (1231OJ105)

호칭: 95

구분: 신체치수

가슴둘레: 95cm

섬유 혼용율: 겉감- 폴리에스터 100%

배색- 나일론 100%

안감1- 폴리에스터 100%

안감2- 폴리에스터 82%

폴리우레탄 18%

제조년월: 2013년 1월

제조국: 베트남

수입자: (주)아이보리

판매자: (주)화승

<취급시 주의사항>

-찬물에서 세탁하십시오.

-땀을 많이 흘린 경우 즉시 세탁하여 주십시오.

-유사한 색상과 같이 세탁하십시오.

-가루세제를 사용하여 주십시오.

-맑은 물에 충분히 헹구어 주십시오.

-젖은 채로 포개어 놓지 마십시오.

-세탁시 지퍼나 단추 또는 매직테이트는 잠근상태에서 세탁하십시오

-표백제 및 강력 효소제는 절대 사용하지 마십시오.

-섬유유연제를 사용하지 마십시오.

-낮은 온도로 다림질 하여 주십시오.

-드라이 크리닝을 하지 마십시오.

-약하게 탈수하여 주십시오.

-텀블건조 하지 마십시오.

-옷걸이에 걸어 건조시켜 주십시오.

-불꽃 접근시 불길이 옮겨 붙을 가능성이 있으니 주의 하십시오.

-세제는 충분히 용해시켜 사용하여 주십시오.

-세탁시 세제에 30분이상 담가 두지 마십시오.

-착용시 피부 이상을 느꼈을 때에는 착용을 중지하여 주시기 바랍니다.

-엘라스틱 및 리브 부분은 뜨거운 물 및 다림질에 늘어지므로 유의하십시오.

-건조 시에는 강한 햇빛을 피하고 통풍이 잘되는 그늘에서 건조하십시오.

-디자인이 있는 부분은 다림질 하지 마십시오.

1) Reissa소재

Reissa는 고내수압 투습방수 소재로 비와 눈에 대한 저항력이 높고 공기투과성, 쾌적성, 내구성이 우수하여 스키나 모터사이클, 산악용 등 아웃도어용 소재로 주로 사용되고있습니다.

특수 개발한 멤브레인을 이용하여 인체로부터 발산되는 수증기는 바깥으로 방출시키고, 바깥으로부터 물방울의 침투는 막음으로써 우수한 공기투과성과 투습방수성을 지니고 있습니다. 이 멤브레인은 친수성 폴리우레탄으로 구성되어 투습방수성을 구현합니다.

2) 겉감,안감1-폴리에스터 ,배색-나일론

합성섬유(나일론,폴리에스터)의 특징: 강도, 유연성, 탄성, 마모성, 세탁성, 건조나 곰팡이,                                       충해에 대한 저항성이 우수하다. 하지만 열에 약하며,                                     흡습성이 낮습니다. 그리고 열가소성이있습니다.

방풍자켓에서 겉감에 폴리에스터를 사용하여 - 낮은 온도로 다림질 하여 주십시오.

나일론은 디자인 부분에만 100% 사용되어 - 디자인이 있는 부분에는 다림질을 하지                                                  마십시오.

열가소성으로 인하여 - 불꽃 접근시 불길이 옮겨 붙을 가능성이 있으니 주의 하십시오.

3) 안감2 -폴리에스터 82%, 폴리우레탄 18%

폴리우렌탄의 특징: 내세탁성이 우수하고, 신축성이 좋으며, 염색이 쉽고, 쉽게 노화되지 않고 자외선과 열에 강하며, 섬유 중 폴리프로필렌 다음으로 가벼운 섬유입니다.

안감에 폴리우레탄은 섞음으로써 신축성이 뛰어나 편안하며 착용시 기분 좋게 몸에 달라 붙어 불쾌감이 없습니다

구스다운자켓 (1213DJ464)

호칭: 100

구분: 신체치수

가슴둘레: 100cm

섬유 혼용율: 겉감- 폴리에스터 100%

배색1- 폴리에스터 100%

배색2- 나일론 89%

폴리에스터 25%

폴리우레탄 8%

충전재- 거위솜털 90%

거위깃털 10%

충전싸개- 폴리에스터 100%

안감- 나일론 100%

제조년월: 2013년 1월

제조국: 베트남

수입자: (주)아이보리

판매자: (주)화승

<취급시 주의사항>

-찬물에서 세탁하십시오.

-유사한 색상과 같이 세탁하십시오.

-가루세제를 사용하여 주십시오.

-맑은 물에 충분히 헹구어 주십시오.

-젖은채로 포개어 놓지 마십시오.

-세탁시 지퍼나 단추 또는 매직 테이프는 잠근 상태에서 세탁하십시오.

-표백제 및 강력 효소제는 절대 사용하지 마십시오.

-섬유유연제를 사용하지 마십시오.

-다림질이 필요시 저온으로 하십시오.

-드라이 크리닝을 하지 마십시오.

-약하게 탈수하여 주십시오.

-텀블건조 하지 마십시오.

-옷걸이에 걸어 건조시켜 주십시오.

-불꽃 접근시 불길이 옮겨 붙을 가능성이 있으니 주의 하십시오.

-세제는 충분히 융해시켜 사용하여 주십시오.

-세탁시 세제에 30분이상 담가 두지 마십시오.

-착용시 피부 이상을 느꼈을 때에는 착용을 중지하여 주시기 바랍니다.

-습한곳이나 폴리백 상태에서 장기간 보존을 금합니다.

-부착된 천연 털 제품들은 세탁시 별도로 떼어내 가능한 세탁하지 마십시오. 만일 세탁이 필요한 경우 울샴푸 손세탁 권장합니다.

1) Windstopper(윈드스타퍼)

완벽한 방풍성: 바람과 날씨의 냉각 효과로부터 당신의 몸을 따뜻하게 보호합니다.

최고의 투습성: 수증기가 쉽게 날아갈 수 있는 기능으로 과열과 땀이 나는 것을 막아줍니다.

초경량 섬유: 신체의 과도한 열을 효율적으로 내보낼 수 있게합니다.

포장: 사용하지 않을 때에는 압축하여 보관할 수 있습니다.

방수: 비나 눈이 스며들지 않으며, 재빨리 건조됩니다.

2)배색2- 나일론 89%, 폴리에스터 25%, 폴리우레탄 8%

등산등 운동시 많이 많이 움직이게 되는 팔부분에 폴리 우레탄을 섞어 몸의 움직임을 편안하게 하였습니다. 그리고 배색을 사용하여 단조로울뻔한 디자인에 포인트를 주었습니다.

3)Goosedown(구스다운)

거위털을 사용하였는데, 거위는 오리보다 사육기간이 2배정도 길고, 몸집이 크기 때문에 DOWN CLUSTER가 크고, FILL POWER와 반발력이 우수합니다.

기능 1, BREATHABLE: 통기성이 우수합니다. 바람과 눈, 비는 막아주고 습기는 내보냅니다.

기능 2, TEFLON DOWN: 고어텍스를 사용하여 세탁후 빠르게 마르며 원상태로 빠르게                              돌아갑니다.

기능 3, ACTIVE-MOTION: 3D 패턴으로 인하여 활동이 편안합니다.

베이직 반집업 (1213SW253)

호칭: 100

구분: 신체치수

가슴둘레: 100cm

소재 혼용율- 폴리에스터 95%

폴리우레탄 5%

<취급시 주의사항>

-미지근한 물에 손세탁 하십시오.

-땀을 많이 흘린 경우 즉시 세탁하여 주십시오.

-뒤집어서 유사한 색상의 의류와 같이 세탁하십시오.

-맑은물에 충분히 헹구어 주십시오.

-젖은 채로 포개어 놓지 마십시오.

-표백제 및 강력 효소제는 절대 사용하지 마십시오.

-섬유유연제를 사용하지 마십시오.

-다림질을 하지 마십시오.

-드라이 크리닝을 하지 마십시오.

-약하게 짜서 그늘에 뉘어서 말리십시오.

-덤블건조 하지 마십시오.

-원단 특성상 울트임이나 필링이 발생할 수 있습니다. 착용시 주의하십시오.

-제품 특성상 수축이 생길 수 있으니 주의하여 주십시오.

-불꽃 접근시 불길이 옮겨 붙을 가능성이 있으니 주의 하십시오.

-세제는 충분히 용해시켜 사용하여 주십시오.

-세탁시 세제에 30분 이상 담가 두지 마십시오.

-착용시 피부 이상을 느꼈을 때에는 착용을 중지하여 주시기 바랍니다.

1)냉감가공

흡습속건, 냉강효과, 원사내 혼합물과 독특한 단면으로 피부와 접촉면을 넓혀 일반원사보다 더 많은 열을 흡수하고 QKffl 건조시켜 시원하고 쾌적한 느낌을 유지시켜줍니다. 냉감가공을 통해 체내의 열을 보다 많이 흡수하여 시원하고 쾌적한 느낌을 강화시켜줍니다.

2)스트레치 테크

신축이 있는 고기능 원사를 사용하여 운동시에 편안한 신체 상태를 유지시켜 줍니다.

·평가방법

1) 투습성

-증발법: 투습 컵에 물을 넣어 투습 컵으로부터 환경으로의 수분전달을 발생시켜 감소되는 수분의 양을 측정하는 방법

-흡습법: 투습 컵에 흡습제를 넣어 투습 컵 속에 수증기압을 낮추어 환경으로부터 투습 컵 내로 수분전달을 발생시켜 투습 컵 내에 있는 흡습제의 무게 증가를 측정하는 방법

2)통기성

원통의 시험기구에 중간을 방수원단을 이용하여 막는다, 원통의 윗부분에 물을 붓고 원통의 아랫부분에 에어펌프로 공기를 주입한다. 공기는 중간의 원단을 통과하여 윗부분으로 올라가기 때문에 물에 기포가 생기는 것을 볼 수 있다.

3)흡수성

-흡수량측정: 흡수량 측정은 일정 시간 동안 물에 시료를 넣었다가 RJsos 후 여분의 물을 제거하고 흡수된 양을 측정하는 방법이다. 흡수율이란 흡수된 물의 중량을 건조 중량으로 나눈 것을 말한다.

-정작흡수법: 수분을 흡수 시 수조를 움직이지 않게 흡수시키는 것을 말한다.

-동적흡수법: 수조를 일정속도로 회전시켜 물을 흡수시키는 것을 말한다.

4)보온성

-항온법: 발열체를 기온 20℃, 상대습도 65%의 표준상태에 일정시간 방치해 발열체 표면의 온도를 36±0.5℃로 유지시키는 데 필요한 전력량으로 측정하는 방법. 시료를 덮었을 때와 덮지 않았을 때의 값으로 보온력을 산출한다. 보온력은 시료를 덮지 않았을 때의 열손실(w/hr)에서 시료를 덮었을 때 열손실(w/hr)을 뺀후, 이를 시료를 덮지 않았을 때의 열손실 값을 나누어 퍼센테이지로 나타낸 것으로 산출한다.

-냉각법: 열원체를 36℃으로 가열 후 표준상태의 온,습도와 기류 3m/sec의 대기 중에 방치하여 35℃까지 냉각되는 데 필요한 시간 또는 일정 시간 내 하강온도를 측정함으로써 보온력을 비교하는 방법이다.

·출처

-한국의류시험연구원 (www.katri.re.kr)

-새의류관리(구매에서 폐기까지) 교문사 김성련외 4명

-텍스타일 시그마프레스 Sara J. Kadolph

-르까프 (www.lecaf.co.kr)