의류제품관리론

레포트 1 주제 : 패션제품 및 소재분석 보고서

1. 브랜드 선정

1) 브랜드 선정 이유 WHY SCELIDO?

: 기능성 위주의 브랜드, 접하지 못해봤던 브랜드에 대해 조사해보고자 하는 생각으로 접근을 시작하였고, 인터넷 서치를 통해 과학적이고 전문화된 기능성 스포츠웨어 브랜드인 ‘스켈리도 SCELIDO’라는 브랜드를 알게 되었습니다. 매우 흥미로운 주제라고 생각합니다.

2) 브랜드 조사 ABOUT SCELIDO

◆ Brand Concept

◆ SCELIDO[scelido saurus] : 2억년전 서식한 갑옷 공룡의 선조인 ‘스켈리도 사우루스’에서 유래되었고 등에 원뿔모양의 뼈가지가 몸을 방어하는데 쓰임과 같이 갑옷을 입고 경기에 임하는 프로패셔널한 국내 유일의 퍼포먼스 기어를 만들자는 비젼과 열망이 담겨져 있습니다.

갑옷 공룡 원뿔모양을 형상화하였고 1초만에 땀을 흡수한다는 의미를 담고 있습니다.

◆ History

2004 국내 최초의 퍼포먼스 스포츠 기어 스켈리도 런칭

2005 선수용 퍼포먼스기어 컴프레이션 기능성웨어 제품 출시

한라 위니아, 강원랜드, 아이스하키팀 용품계약 체결

국내 프로야구 7개구단 용품계약 체결

기술의 혁신으로 테이핑 요법을 적용한 ‘스파이더’제품 출시

드라마 및 연예인 야구단 후원

2006 월드컵 대표팀선수 9인 협찬

국내 프로야구 6개구단 2년 연속 용품 공급업체 선정

2007 테이핑 요법의 비약적인 기술 발전으로 골드 스파이더 제품 출시

디자인 특허 획득

각종 대회 협찬사 선정 및 선수 협찬

2008 신세계 이마트 빅텐 연수, 공항, 부천, 왕십리, 성수점 오픈

종합쇼핑몰 다수 입점

일간 스포츠 2008 대한민국 ‘레저산업대상수상’

프로축구 7개구단 4년 연속 공식 공급 업체 선정

2009 스켈리도 쇼핑몰 리뉴얼

아놀드홍 전속모델 선정

4계절 방풍, 방수, 땀복 기능의 매트릭 레인웨어 개발 등 새로운 컨셉의 제품 출시

스켈리도 여성라인 런칭

2010 HI SEOUL 브랜드사업 참여기업 선정

프로 야구, 농구단 납품 및 스폰계약 체결

인천 경찰특공대 납품

M79바이크 웨어 런칭

2011 HI SEOUL 2년 연속 지정업체 선정

경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ)선정

서울 경찰특공대 납품

GS홈쇼핑 진출

중국 진출, 광저우 박람회 전시

2012 HI SEOUL 3년 연속 지정업체 선정

서울 산업 통상 진흥원 우수기업 선정

기술의 혁신으로 테이핑요법을 적용한 스파이더웹 라인 런칭

런던올림픽 대표팀 스폰

2013 HI SEOUL 4년 연속 지정업체 선정

서울 산업 통상 진흥원 우수업체 선정

경찰특공대 납품

각종 스포츠구단 스폰 및 협찬

◆ SCELIDO FAMILY

◆ TECHNOLOGY

SCELIDO TAPING　TECHNOLOGY

국내 최초로 개발된 SCELIDO 기능성 의류는 착용감이 편안할 뿐만 아니라 운동 시 활동의 제한이 없으며, 경기자의 신체를 보호하는 등 여러 기능성을 가지고 있어 경기력 향상에 도움을 줄 수 있습니다. SCELIDO는 이런 의복의 기본적인 요소에 테이핑의 기능을 추가하였습니다. 특히 상체에서 가장 움직임이 많은 어깨부위에 있는 삼각근을 위주로 의복을 디자인 할 수 있습니다. 이런 여러 가지 제반요소를 고려하여 운동선수의 의복에 적용했으며, 운동중 발생하는 부상을 예방하고 근 지구력 및 근력 발현능력에 SCELIDO가 도움을 줄 수 있을 것입니다.

SCELIDO FABRIC VIEW

수백명의 프로선수들로 테스트하고 이 데이터베이스를 연구분석하여 최상의 패턴라인과 착장감을 획득.  보다 더 진보된 시스템과 전문적인 데이터를 바탕으로 최적의 SCELIDO 솔루션을 제공.

◆ PRODUCT 다양한 종목의 스포츠의류에 도입

① T1703 SR 리미티드 기모 반짚업 (HEATGEAR LINE)

SR 토닝웨어란?

운동종목을 국한하지 않는다.

어고노믹 입체공법으로 몸의 밸런스를 유지시킨다.

신속한 땀배출로 저체온증을 예방한다.

발열기능(안감기모)으로 땀을 열에너지로 전환한다.

적절한 압박 피팅으로 경직된 근육을 보호한다.

하이포라는 방수성능과 투습성능이 완벽히 균형을 이루고 있기 때문에 어떠한 환경에서 착용하더라도 늘 쾌적한 상태를 유지시켜줍니다.

하이포라의 기능성 멤브레인은 눈에 보이지 않는 미세한 기공을 가지고 있습니다. 미세한 기공은 물방울 크기의 1/1000 정도로 매우 작지만 분자보다는 훨씬 크게 설계되었습니다.

결과적으로 하이포라는 비나 눈이 스며드는 것을 완벽히 차단할 수 있으며, 운동을 할 때 발생하는 땀은 신속히 배출할 수 있습니다.

하이포라는 방수성과 투습성이라는 상반된 기능성을 완벽히 조화시킨 세계최고 수준의 스포츠 의류용 원단입니다.

② SDSSIB004W 서포트 엑스 스포츠 브라 (Support Level 2)

③ P101 프로맥스 (SOFTGEAR)

2. 소재특성에 맞는 평가방법

1) T1703 SR 리미티드 기모 반짚업 (HEATGEAR LINE)

① 내구성 평가

몸에 핏되는 의복으로 근육을 잡아주는 테이핑기능도 함께 갖고 있음.

몸이 움직이는 작용을 의복이 받아들이고 몸의 밸런스를 잡아줄 수 있는 스트레치 의복의 기능이 필요하므로, 인장강도측정을 통해 의복이 수행하고자 하는 기능을 적절히 수행할 수 있는지를 평가 가능함. - 그래브 법(KS K 520)으로 측정하는 것이 가장 적절할 것으로 생각됨

무릎이나 팔꿈치 등의 마찰이 잦은 부위의 마모도를 평가(마모성평가)하는 것이 필요하며, 급작스럽게 가해진 압력(부딪침) 등에 의한 부위 파열도 측정을 위해 인열강도를 평가하는 것이 필요함.

오드람프 기법의 봉제법을 사용하였는데, 스트레치성이 있는 의류이므로 봉제 강도 또한 중요성이 있다고 생각되므로 봉합강도 평가 또한 필요함.

② 외관평가

지속적인 마찰이 일어났을 때 발생하는 필링의 양을 측정하는 필링성 평가가 필요할 것이며, 세탁 등으로 인해 치수가 변동이 생길 수 있는 경우를 위해 치수안정성평가가 필요함.

③ 쾌적성 평가

내부 기모가공으로 함기성의 보온의 기능을 갖고 있는 의복으로, 축열보온가공 등의 보온의 기능 측정이 가능한 평가방법이 있으며, 동시에 통기성을 갖고 있는 소재이므로 통기성평가도 가능함.

또한 땀은 배출시키고 비나 눈의 수분이 스며드는 것은 차단 가능한 하이포라소재로 투습성평가 과정이 필요할 것으로 생각됨

④ 안전성 평가

스포츠웨어이므로 항미생물시험법을 통해 평가가 필요할 것으로 생각되며, 몸에 핏되는 제품이므로 대전성 평가 또한 필요할 것으로 생각됨.

2) SDSSIB004W 서포트 엑스 스포츠 브라 (Support Level 2)

① 내구성 평가

Levle 2의 등산 등의 스포츠활동 시 착용가능한 브라.

착용시 일반 브라와 달리 스트레치성을 이용한 착용과정이 필요한 제품으로써 계속된 착용에 의해서도 밑가슴부분의 밴드가 쉽게 늘어나지 않는지를 평가하는 인장강도 평가가 필요함.

내부의 매쉬소재가 살과 마찰이 일어남으로써 어느정도 지속가능한지를 측정하기 위해 마모도 평가가 필요함.

② 외관평가

세탁 등으로 인한 치수변동의 가능성을 위해 수축률 등을 평가하는 치수안정성 평가가 필요하며, 지속적인 마찰로 인해 발생하는 필링성 평가 또한 필요함.

③ 쾌적성 평가

양방향 공기순환, 빠른 땀배출, 쾌속 건조 기능을 가진 헬사플러스 소재를 사용하였으며, 열전달 특성에서 통기성, 흡수성, 흡습성, 투습성 평가를 통해 소재평가가 가능함.

④ 안전성 평가

얼룩방지 기능, 땀냄새 방지기능을 갖고 있는 소재로, 항미생물 시험법을 통해 평가가 가능함.

3) P101 프로맥스 (SOFTGEAR)

① 내구성 평가

몸에 핏되는 소재로 몸이 움직이는 작용을 의복이 받아들이고 몸의 밸런스를 잡아줄 수 있는 스트레치 의복의 기능이 필요하므로, 인장강도측정을 통해 의복이 수행하고자 하는 기능을 적절히 수행할 수 있는지를 평가 가능함. - 그래브 법(KS K 520)으로 측정하는 것이 가장 적절할 것으로 생각됨.

무릎이나 팔꿈치 등의 마찰이 잦은 부위의 마모도를 평가(마모성평가)하는 것이 필요하며, 급작스럽게 가해진 압력(부딪침) 등에 의한 부위 파열도 측정을 위해 인열강도를 평가하는 것이 필요함.

오드람프 기법의 봉제법을 사용하였는데, 스트레치성이 있는 의류이므로 봉제 강도 또한 중요성이 있다고 생각되므로 봉합강도 평가 또한 필요함.

② 외관평가

필링성 평가 및 치수 안정성평가가 필요함.

③ 쾌적성 평가

드라이 존 소재로 1초만에 증발되는 소재.

통기성, 흡수성, 흡습성, 투습성 평가를 통해 소재평가가 가능함.

④ 안전성 평가

스포츠웨어이므로 항미생물시험법을 통해 평가가 필요할 것으로 생각되며, 몸에 핏되는 제품이므로 대전성 평가 또한 필요할 것으로 생각됨.